附件：

银川市永宁县望远城区永清路和红旗路雨污分流改造工程水土保持方案报告书技术审查意见

银川市永宁县望远城区永清路和红旗路雨污分流改造工程位于永宁县望远城区，属改扩建项目。2024年9月，永宁县发展和改革局以永审服（批）发〔2024〕97号文对本工程初步设计予以批复（项目代码：2405-640121-17-01-205360）。主要建设内容为红旗路（望通路-永清路）和永清路（唐徕渠-109国道）2条道路的雨污分流工程和路面恢复工程，新建1座雨水泵站及其他配套工程。其中：红旗路敷设雨水主管4910m、雨水连接管1149m、雨水预留管330m，新建雨水检查井86座、雨水沉淀池31座、污水检查井19座、单箅雨水口190座、双箅雨水口49座，封堵雨水连接管口320处，拆除及恢复机动车道基层58872m2、混凝土路面170m2、花岗岩道牙9768m2、人行道1953m2等；永清路敷设雨水主管5767m、雨水连接管764m、雨水预留管96m，新建雨水检查井101座、雨水沉淀井42座、单箅雨水口166座、双箅雨水口13座，封堵雨水连接管口320处，拆除机动车道基层16324m2、非机动车道基层5724m2、人行道20m2、花岗岩道牙353m2、绿化带120m2等；一体化提升泵站1座：规模为10m3/s，配套4台潜水泵，新建阀门井1座、八字出水井1座，配套硬化、边坡防护等。

项目总占地9.88hm2，其中永久占地0.04hm2，临时占地9.84hm2；占地类型为建设用地；施工期挖方量16.35万m3，填方量12.29万m3，弃方4.06万m3主要为原有地面拆除的建筑垃圾，交由指定处置场所。项目总投资10777.18万元，其中土建投资9819.85万元。项目已于2025年4月开工，计划2025年8月完工，总工期5个月。

项目区地貌类型为黄河冲积平原；气候类型属典型的中温带干旱型大陆性气候，年均气温8.5℃，多年平均降水量201.4mm，平均风速2.6m/s；土壤类型为灌淤土；植被类型为人工植被；水土流失形式以轻度风力侵蚀为主，侵蚀模数为800t/km2•a；项目所在区域属省级水土流失一般预防区，容许土壤流失量为1000t/km2•a。

根据《中华人民共和国水土保持法》有关规定，2025年5月10日，永宁县水务局组织召开了《银川市永宁县望远城区永清路和红旗路雨污分流改造工程水土保持方案报告书》（以下简称“方案”）技术审查会。参加会议的有项目建设单位永宁县住房和城乡建设局，方案编制单位宁夏创信润泽工程咨询有限公司等单位的代表及特邀专家，并成立了专家组（名单附后）。

经专家组与建设单位永宁县住房和城乡建设局、方案编制单位宁夏创信润泽工程咨询有限公司等单位的代表就方案报告内容进行了质询、讨论与评审，形成以下审查意见：

一、主体工程水土保持评价

（一）基本同意水土保持制约性因素的分析与评价结论。

（二）同意对项目占地、土石方平衡及施工组织等的分析与评价。

（三）同意对主体设计中具有水土保持功能工程的评价和界定。

二、水土流失防治责任范围

同意本阶段方案确定的水土流失防治责任范围为9.88hm2。

三、水土流失预测

同意水土流失预测方法、时段划分。经预测，项目建设扰动地表面积9.88hm2，可能造成新增水土流失量为108.65t。建设期是造成水土流失的主要时期。

四、水土流失防治目标

同意水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准，基本同意设计水平年防治目标值为：水土流失治理度93%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率不作要求。

五、防治分区及措施总体布局

（一）同意水土流失防治分区划分为主体工程区1个防治分区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。

六、防治措施布局

同意主体工程区防治措施布局，主要防治措施为：

工程措施：透水砖0.20hm2；

植物措施：绿化120m2；

临时措施：彩钢板拦挡10402.50m；防尘网苫盖2.94hm2；

洒水抑尘0.80万m3。

七、水土保持施工组织设计

基本同意水土保持施工组织及进度安排。

八、水土保持监测

同意方案提出的不开展水土保持专项监测的建议。

九、水土保持投资概算

同意水土保持投资概算编制依据、方法。同意水土保持方案水土保持方案总投资85.39万元，包括主体已有投资45.95万元。投资中工程措施费10.03万元，植物措施费1.77万元，监测措施费0.00万元，临时措施费58.79万元，独立费用费11.52万元，基本预备费3.28万元，水土保持补偿费免征。

十、水土保持效益分析

同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，工程建设造成的水土流失可基本得到控制。