附件：

银川市永宁县望远城区创业路、金源路、西魏路及望银路雨污分流改造工程水土保持方案报告书技术审查意见

银川市永宁县望远城区创业路、金源路、西魏路及望银路雨污分流改造工程位于银川市永宁县境内，属新建项目。2024年8月，永宁县审批服务管理局以永审服（批）发〔2024〕92号文对该工程初步设计予以批复（项目代码：2405-640121-17-01-140032）。批复的主要建设内容为：铺设d600~d1500mm雨水主管道9868m、d300mm雨水连接管3806m，预留d500mm支管540m；新建雨水检查井181座、雨水沉泥井58座、新建单算雨水口87座及路面恢复等。

项目总占地19.78hm2，均为临时占地，占地类型为建设用地。项目建设期土方开挖量5.17万m3，回填量4.12万m3，弃方1.05万m3由施工单位运至金凤区植物园回收再利用中心集中处置。

项目总投资4750.32万元，其中土建投资4345.99万元。于2025年3月开工，2025年7月底完工，总工期5个月。

项目所在区域地貌类型属黄河冲积平原；气候类型属中温带大陆性干旱型气候，年平均气温8.5℃，多年平均降水量201.4mm，平均风速2.6m/s；土壤类型为灌淤土；植被类型为人工植被；土壤侵蚀以轻度风力侵蚀为主，侵蚀模数为800t/km2·a，项目所在区域属省级水土流失一般预防区，容许土壤流失量为1000t/km2·a；项目建设不涉及其他水土保持敏感区及生态保护红线。

根据《中华人民共和国水土保持法》有关规定，永宁县水务局于2025年5月10日主持召开了《银川市永宁县望远城区创业路、金源路、西魏路及望银路雨污分流改造工程水土保持方案报告书》（以下简称“方案”）技术审查会。参加会议的有项目建设单位永宁县住房和城乡建设局，方案编制单位宁夏创信润泽工程咨询有限公司等单位的代表及特邀专家，会议成立了专家组（名单附后）。

与会代表和专家观看了影像资料并听取了项目建设单位关于项目建设情况、工程概况的介绍，方案编制单位关于方案报告书内容的汇报。经质询、讨论与评审，形成以下审查意见：

一、主体工程水土保持评价

（一）基本同意水土保持制约性因素的分析与评价结论。

（二）同意对项目占地、土石方平衡及施工工艺与方法等的分析与评价。

（三）同意对主体设计中具有水土保持功能工程的评价和界定。

二、水土流失防治责任范围

基本同意本阶段方案确定的水土流失防治责任范围为19.78hm2。

三、水土流失预测

同意水土流失预测方法、时段划分。经预测，项目建设扰动地表面积为19.78hm2，可能造成新增水土流失量为217.58t。施工期是产生水土流失的主要时期。

四、水土流失防治目标

同意水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准，基本同意设计水平年防治指标值为：水土流失治理度93%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率不做要求。

五、防治分区及措施总体布局

（一）同意水土流失防治分区划分为主体工程区1个防治分区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。

六、防治措施布局

基本同意防治措施，主要防治措施为：

①工程措施：透水砖1.27hm2；

②临时措施：彩钢板拦挡4946m、防尘网苫盖4.68hm2、洒水抑尘8304m3。

七、水土保持施工组织设计

基本同意水土保持施工组织及进度安排。

八、水土保持投资概算

同意水土保持投资概算编制依据、原则和方法。基本同意水土保持总投资132.37万元，其中工程措施63.68万元，临时措施51.30万元，独立费用12.30万元，基本预备费5.09万元，水土保持补偿费免征。

九、水土保持效益分析

同意水土保持效益分析。水土保持方案实施后，工程建设造成的水土流失可基本得到控制，生态环境得到有效改善。